**C1 – 10uf/16v**

**C2 - 10 nF (κεραμικος)  
R1 - 1 ΜΩ (trimmer)  
R2 - 10 ΚΩ / 1/4W  
D1, D2 - 1N914  
U1 - 555 (Timer IC)  
RE1 - Ρελε 9V**